Несчастный случай в ОДО «БелКонсалт-А», приведший к тяжелой производственной травме

29 ноября 2022 года примерно в 15 часов 40 минут, находясь на строительном объекте, кровельщики К. и Б. получили задание очистить щиты настила строительных лесов от снега с помощью снеговых лопат. Кровельщик К. взял лопату и пошел к лесам. Зайдя изнутри конструкции лесов, кровельщик К. начал подниматься по ступеням вмонтированной лестницы, отодвинул щит настила первого яруса в сторону и продолжил подниматься вертикально вверх, при этом не закрыв за собой проем настила первого яруса. Придерживаясь правой рукой за ступени, а левой держа лопату и также пальцами этой руки придерживаясь за вертикальную стойку лесов, К. поднялся до второго яруса, отодвинул щит и, бросив лопату на настил, еще частично находясь на лестнице, стал разворачиваться, чтобы перейти на настил второго яруса, но в этот момент руки и ноги заскользили по ступеням, и он сорвался с высоты около 4 метров и через открытый проем первого яруса лесов упал на землю.

Опасным производственным фактором, воздействовавшим на потерпевшего, была опасность расположения рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (перекрытия).

Причинами несчастного случая явились:

1. Нарушение требований проекта производства работ, выразившееся в:

1.1. необорудовании лесов лестницами для подъема и спуска людей, верхний конец которых должен быть закреплен к поперечинам лесов и угол наклона лестниц не должен превышать 600 к горизонтальной поверхности, установленными в шахматном порядке (раздел «Производство работ с лесов ЛРСП-40» проекта производства работ, п.114 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.04.2001 №52);

1.2. необеспечении расположения проемов в настилах лесов для выхода с лестниц на ярусы в шахматном порядке, а не один под другим (раздел «Производство работ с лесов ЛРСП-40» проекта производства работ);

1.3. необорудовании настилов лесов люками в месте выхода рабочего с лестницы на настил (эксплуатировались леса с незакрепленными на поперечинах щитами настила, не исключающими возможность сдвига щитов) (п.108, п.109 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.04.2001 №52).

2. Некачественное проведение приемки лесов в эксплуатацию и ежедневного осмотра строительных лесов (раздел «Производство работ с лесов ЛРСП-40» проекта производства работ, п.120 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.04.2001 №52, акт приемки лесов).

Виновные должностные лица ОДО «БелКонсалт-А», допустившие нарушения законодательства о труде и об охране труда, привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2960 рублей.

Главный госинспектор

Мозырского межрайонного отдела Е.Н. Комисарук