**МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

**ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ**

**1. В школе учащимся запрещается:**

* приносить в школу любые электроприборы,  питающиеся напряжением 220 В, без согласования с администрацией школы;
* вбивать гвозди,  просверливать отверстия в стенах, где имеется скрытая (внутренняя) электропроводка;
* повреждать электропроводку, выключатели, розетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в помещениях школы;
* вставлять в розетки неисправные электроприборы, любые посторонние предметы;
* снимать, чистить и устанавливать электролампы, светильники, электростартеры, предохранители;
* ремонтировать электропроводку, выключатели, розетки, светильники, электроаппаратуру (телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, настольные лампы, технические средства обучения и т.д.), имеющиеся в школе;
* связывать, скручивать электропроводку, использовать выключатели,     розетки     для     подвешивания     различных предметов.

**2. При эксплуатации электроаппаратуры, имеющейся в школе и питающейся напряжением 220 В и выше, учащимся запрещается:**

* баловаться с включённой в электросеть электроаппаратурой;
* эксплуатировать электроаппаратуру в неисправном и повреждённом состоянии (повреждена изоляция сетевого электрошнура, разбита электропилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре, электроаппарат «бьёт» током);
* перегружать электросеть, то есть включать в одну розетку непосредственно или через тройники, удлинители, электроприборы, общая суммарная потребляемая мощность которых превышает 1300 Вт;
* эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2-х метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.);
* эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т.п.);
* ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.п.);
* прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре при удалении пыли;
* переносить электроаппаратуру, включённую в электросеть;
* повреждать изоляцию электропровода сетевого электрошнура и вилку электроаппаратуры;
* тянуть за провод (шнур электроприбора) при отсоединении вилки из розетки;
* наполнять          водой          из          водопроводной          системы электронагревательные приборы (электрочайники, электросамовары и т.п.), включённые в электросеть;
* открывать электрические щитки, шкафы, входить в помещение электрощитовой;
* обучающимся начальной школы эксплуатировать электроаппаратуру (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, электрочайники, удлинители и т.п.);
* обучающимся базовой и средней школ самостоятельно эксплуатировать электроаппаратуру в отсутствие учителя, классного руководителя;
* эксплуатировать электроаппаратуру, питающуюся 220 В, вне школы (на пришкольном участке, на спортивной площадке и т.п.).

***Наровлянская районная энергогазинспекция***