|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мiнiстэрства працы  i сацыяльнай абароны  Рэспублiкi Беларусь  Дэпартамент  дзяржаўнай iнспекцыi  працы  пр. Пераможцаў, 23, к. 2, 220004, г. Miнск  тэл./факс (017) 306 41 17  E-mail: departament@mintrud.by |  | Министерство труда  и социальной защиты  Республики Беларусь  Департамент  государственной инспекции труда  пр. Победителей, 23, к. 2, 220004, г. Минск  тел./факс (017) 306 41 17  E-mail: departament@mintrud.by |

|  |
| --- |
| Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь  Облисполкомы и Минский горисполком |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*

На № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об обеспечении безопасности при выполнении работ на очистных сооружениях |

Наступление жары отчасти влияет на процессы образования в очистных сооружениях газов, как правило, ядовитых. Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты в связи с участившимися несчастными случаями на производстве при выполнении работ на очистных сооружениях, а также в колодцах, обращает внимание на необходимость обеспечения требований безопасности.

Так, 09.07.2021 на территории станции разделения навоза на фракции «Лагуны» в колодце для перекачки навозной жижи был обнаружен лежащим на дне колодца без признаков жизни оператор очистных сооружений ООО «Данпрод» (Минская область). Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

13.07.2021 в помещении канализационной насосной станции, расположенной на территории Брестской областной клинической больницы, была обнаружена машинист насосных установок КУП «Брестводоканал» (Брестская область). Прибывшие по вызову медсестра и врач также потеряли сознание во время оказания помощи в помещении станции. Все пострадавшие извлечены из канализационной̆ станции сотрудниками МЧС и госпитализированы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, машинист насосных установок скончалась. Врач и медсестра получили тяжелые производственные травмы.

В настоящее время проводятся специальные расследования данных несчастных случаев на производстве.

Работы в емкостях, колодцах относятся к работам с повышенной опасностью, при выполнении которых на работающего могут воздействовать вредные и (или) опасные производственные факторы, для управления которыми требуется осуществить специальные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих при выполнении этих работ.

В целях профилактики и недопущения в дальнейшем травматизма работающих при выполнении работ в колодцах (емкостях), на системах очистных сооружений Департамент полагает целесообразным рекомендовать республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

обеспечить безусловное соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда;

допускать к работам лиц, имеющих профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ, прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, обученных применению средств индивидуальной защиты;

разработать и утвердить соответствующие инструкции по эксплуатации насосных станций в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда и инструкциями заводов-изготовителей установленного на них оборудования, а также с учетом особенностей конкретной станции;

оформлять наряд-допуск на выполнение работ в колодцах (емкостях);

соблюдать установленную численность бригад для выполнения работ в колодцах (емкостях, подземных сооружениях) (не менее чем из трех человек: один - для работы в колодце, второй - на поверхности и третий (старший) - для руководства, наблюдения и в случае необходимости оказания помощи работающему в колодце. Занимать наблюдающего какой-либо работой до того, как работающий в колодце выйдет на поверхность, запрещается);

обозначить предупреждающими знаками безопасности опасные места на территории и в помещениях объектов очистных сооружений;

обеспечить в помещениях, предназначенных для проведения ремонтных и других видов работ, связанных с возможным выделением вредных веществ, постоянное действие приточно-вытяжной вентиляции;

отстранять от работы (не допускать к работе) лиц, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты, а также находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

обеспечить проведение контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты от 15 мая 2020 г. № 51.

Первый заместитель директора А.В. Семич

|  |
| --- |
| \* |