Несчастный случай со смертельным исходом при разработке лесосеки

18.11.2021 года около 15 часов 20 минут произошел несчастный случай со смертельным исходом с Долголаптевым Геннадием Геннадьевичем, 1992 г.р., лесорубом ОАО «Речицадрев» (Речицкий район).

Обстоятельства несчастного случая следующие.

18.11.2021 работники в составе бригады под руководством мастера Шатона В.А. приступили к разработке лесосеки Зареченского лесничества ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз» 86 квартал, выдел 38.

 На разработку лесосеки ОАО «Речицадрев» составлена и утверждена технологическая карта, в которой не отражена очередность разработки лесосеки. С технологической картой работники ознакомлены под роспись.

Согласно технологической карты на разработку лесосеки № 148 от 29.09.2021 к лесорубочному билету № 411 от 30.09.2021 со сплошным видом рубки, в нарушение требований п. 184 Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий их древесины, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 30.03.2020 № 32/5, до начала проведения лесосечных работ не проведены подготовительные работы, а именно не убраны опасные деревья (их приземление). При проведении уборки опасных деревьев допущены деревья на корню или в зависшем состоянии.

 Бригада работников, в том числе потерпевший, приступила к валке деревьев без уборки опасных деревьев (их приземление), при этом мастер Шатон В.А. уехал с лесосеки на другую лесосеку.

Долголаптев Г.Г. работал в паре с вальщиком Кравченко А.В., при этом Кравченко А.В. занимался валкой леса, а Долголаптев Г.Г. – помогал в валке деревьев. До обеда они осуществляли валку леса на одном конце лесосеки, а после обеда – ушли на другой конец лесосеки.

 Около 15 часов Долголаптев Г.Г. понес заправлять пилу в установленное место и, проходя через участок лесосеки, на котором до обеда осуществлялась валка леса, и на котором осталось не приземленное опасное дерево (подгнивший ясень) был смертельно травмирован отломавшейся верхушечной частью наклоненного дерева.

Свидетели момента происшествия отсутствуют, тело потерпевшего, находящегося под частью кроны дерева (длиной около 6 метров, диаметром в части отлома около 12-15 см), обнаружили работники, когда шли к месту заправки пилы мимо места происшествия.

С учетом изложенного Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении лесосечных работ предлагает местным исполнительным и распорядительным органам:

принять меры по недопущению подобных несчастных случаев, в том числе за счет постоянного мониторинга организаций, осуществляющих лесосечные работы, мобильными группами;

потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций, осуществляющих лесосечные работы:

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 32/5;

производство работ осуществлять в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, с которой перед началом производства работ должны быть ознакомлены под роспись все работники, которым предстоит разрабатывать лесосеку;

обеспечить технологию разработки лесосеки, включая описание проведение технологических операций, их очередность;

 время разработки лесосеки не допускать оставление недопиленных, подрубленных, опасных (неприземленных), зависших деревьев;

допускать к выполнению лесосечных работ (в том числе работ по уборке опасных деревьев) лиц, имеющих соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшие медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

 не допускать выполнение лесосечных работ при неблагоприятных погодных условиях (во время ливневого дождя, при тумане либо скорости ветра более 11 м/с и т.д.);

обеспечить выполнение лесосечных работ под руководством уполномоченного должностного лица;

провести внеплановый инструктаж по охране труда, внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда с работниками организаций, осуществляющими лесосечные работы.